|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | interface | IP addresses | Subnet mask | Default Gateway |
| R1 | Fa/0/0  S0/0/0 | 195.195..1.1  195.195..2.1 | 255.255.255.0  255.255.255.0 | N/A  N/A |
| R2 | Fa/0/0  S0/0/0  S0/0/1 | 195.195..3.1  195.195..2.2  195.195..4.2 | 255.255.255.0  255.255.255.0  255.255.255.0 | N/A  N/A  N/A |
| R3 | Fa/0/0  S0/0/1 | 195.195..5.1  195.195..4.1 | 255.255.255.0  255.255.255.0 | N/A  N/A |
| PC 1 | NIC | 195.195..1.10 | 255.255.255.0 | 195.195.1.1 |
| PC 2 | NIC | 195.195..1.20 | 255.255.255.0 | 195.195.1.1 |
| PC 3 | NIC | 195.195..1.30 | 255.255.255.0 | 195.195.1.1 |
| PC 4 | NIC | 195.195..3.40 | 255.255.255.0 | 195.195.3.1 |
| PC 5 | NIC | 195.195..3.50 | 255.255.255.0 | 195.195.3.1 |
| PC 6 | NIC | 195.195..3.60 | 255.255.255.0 | 195.195.3.1 |
| PC 7 | NIC | 195.195..5.70 | 255.255.255.0 | 195.195.5.1 |
| PC 8 | NIC | 195.195..5.80 | 255.255.255.0 | 195.195.5.1 |
| PC 9 | NIC | 195.195..5.90 | 255.255.255.0 | 195.195.5.1 |